|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | ***Úplné označení CE (průvodní dokumentace):***   * *vizuálně tříděné neošetřené dřevo pro nosné účely* |
| 1393 | |  | *Identifikační číslo notifikované osoby, která vydala certifikát* |
| **PILA OSEČANY s.r.o. 27176169** | |  | *Název nebo identifikační číslo výrobce, popř. adresa* |
| 07 | |  | *Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo označení CE připojeno, tj. rok, ve kterém bylo označení CE poprvé výrobcem použito* |
| 1393-CPR-0137 | |  | *Číslo Prohlášení o vlastnostech* |
| **EN 14081-1+A1:2011**  Tříděné konstrukční dřevo obdélníkového průřezu pro nosné účely  C24  Pevnostně tříděné konstrukční dřevo určené k použití v budovách a mostech  **Tříděno v nesušeném stavu**  **Kód dřeviny PCAB** | |  | *Číslo evropské normy včetně roku jejího vydání*  *Jedinečný identifikační kód typu výrobku*  *Charakteristika výrobku*  *Zamýšlené použití výrobku*  *Stav a kód dřeviny* |
| **S10 dle ČSN 73 2824-1** | |  | *Třída jakosti a norma, podle které se třídilo* |
| **Modul pružnosti (průměrná hodnota) a pevnost v ohybu, v tlaku, v tahu, ve smyku (EN 1912 + EN 338)** | **C24** |  | *Technické charakteristiky všech důležitých vlastností, které musí být deklarovány* |
| **Reakce na oheň** | D-s2, d0 |  |  |
| **Biologická odolnost: tř. 4** | |  |  |
| - dřevokazných hub  - hmyzu  - termitů  - mořských škůdců dřeva | NPD  NPD  NPD  NPD |  |  |