|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Úplné označení CE (průvodní dokumentace):**** *vizuálně tříděné neošetřené dřevo pro nosné účely*
 |
| 1393 |  | *Identifikační číslo notifikované osoby, která vydala certifikát* |
|  **PILA OSEČANY s.r.o.27176169** |  | *Název nebo identifikační číslo výrobce, popř. adresa* |
| 07 |  | *Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo označení CE připojeno, tj. rok, ve kterém bylo označení CE poprvé výrobcem použito* |
| 1393-CPR-0137 |  | *Číslo Prohlášení o vlastnostech* |
| **EN 14081-1+A1:2011**Tříděné konstrukční dřevo obdélníkového průřezu pro nosné účelyC24Pevnostně tříděné konstrukční dřevo určené k použití v budovách a mostech**Tříděno v nesušeném stavu****Kód dřeviny PCAB** |  | *Číslo evropské normy včetně roku jejího vydání**Jedinečný identifikační kód typu výrobku**Charakteristika výrobku**Zamýšlené použití výrobku**Stav a kód dřeviny* |
| **S10 dle ČSN 73 2824-1** |  | *Třída jakosti a norma, podle které se třídilo* |
| **Modul pružnosti (průměrná hodnota) a pevnost v ohybu, v tlaku, v tahu, ve smyku (EN 1912 + EN 338)** | **C24** |  | *Technické charakteristiky všech důležitých vlastností, které musí být deklarovány* |
| **Reakce na oheň**  | D-s2, d0  |  |  |
| **Biologická odolnost: tř. 4** |  |  |
| - dřevokazných hub- hmyzu- termitů- mořských škůdců dřeva | NPDNPDNPDNPD |  |  |